|  |
| --- |
|  **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA -DFD** |

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE** |
| **UNIDADE REQUISITANTE** | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| **RESPONSÁVEL PELA DEMANDA**  **( SOLICITANTE) COM MATRíCULA** | EZEQUIEL DAL MOLIN BONATTO – 357-3 |
| **NOME DO RECEBEDOR DA DEMANDA**  | EDUARDA FESTA |
| **NOME DO SECRETÁRIO RECEBEDOR DA DEMANDA** | ELOI DOMINGOS GRANDI |
| **E-MAIL** | smov@ibiraiaras.rs.gov.br  |
| **TELEFONE** | (54) 3355-1122 ramal 218 |

|  |
| --- |
| **1. ESTÁ PREVISTO NO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA UNIDADE? (Indicar documento comprobatório)** |
| PAC – 2024 ITEM N° 49 |
| **2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO.**A necessidade a ser suprida é o fornecimento de serviços de escavadeira hidráulica, escavadeira hidráulica com rompedor, trator de esteiras e rolo compactador, visando atender as demandas da administração municipal, tendo como objetivo uma adequada prestação de serviço aos munícipes, pois estes serviços serão utilizados na manutenção de estradas vicinais do município, para com isso oferecer adequadas condições de trafegabilidade a população de nosso município. A contratação de caminhão para transporte de asfalto se faz necessária tendo em vista as diversas ruas que serão pavimentadas, usando material adquirido através do Consórcio Cirenor, pois o transporte do material até o local de pavimentação é de responsabilidade dos municípios. |
| **PRIORIDADE DA DEMANDA:** **( X ) URGENTE ( ) NÃO URGENTE**  |
| **JUSTIFICATIVA DA PRIORIDADE:****O Registro de preços que foi realizado em 2023, está na iminência de seu vencimento, o que acontecerá no mês de outubro de 2024.** |
| **3. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS.** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade**  | **Valor por hora** | **Valor Total** |
| 1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA com operador, combustível e manutenção. Características: Equipamento peso não inferior a 17 toneladas, potência do motor não inferior a 120 hp. Obs: O pagamento será realizado por hora efetiva de serviço prestado. O transporte do equipamento até o local da realização dos serviços, assim como o transporte de volta é de responsabilidade da proponente (sendo o custo deve estar embutido no valor da hora). | 500h | R$ 303,88  | R$ 151.937,50 |
| 2 | Contratação de empresa de prestação de serviços de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR, com operador, combustível e manutenção. Peso operacional mínimo de 4.200 kg, força de impacto mínima de 16.000 joules. Obs.: O pagamento será realizado por hora efetiva de serviço prestado. O transporte do equipamento até o local da realização dos serviços, assim como o transporte de volta é de responsabilidade da proponente (sendo o custo deve estar embutido no valor da hora). | 200h |  R$ 546,57  | R$ 109.314,00 |
| 3 | Contratação de empresa de prestação de serviços de CAMINHÃO BASCULANTE com motorista, combustível e manutenção. Com capacidade de no mínimo 12m³, para transporte de asfalto e outros materiais, em bom estado de conservação. | 500h |  R$ 204,08  | R$ 102.040,00 |
| 4 | Contratação de empresa de prestação de serviços de CAMINHÃO BASCULANTE com motorista, combustível e manutenção. Com capacidade de no mínimo 14m³, para transporte de asfalto e outros materiais, em bom estado de conservação. | 500h |  R$ 204,08  | R$ 102.040,00 |
| 5 | Contratação de empresa de prestação de serviços de TRATOR DE ESTEIRAS, com operador, combustível e manutenção. Com peso operacional mínimo de 17 toneladas, lâmina articulada com largura mínima de 3,70m. | 300h |  R$ 364,00  | R$ 109.200,00 |
| 6 | Contratação de empresa de prestação de serviços de ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO para solos, com operador, combustível e manutenção. Com peso operacional mínimo de 10.000 kg, e peso no tambor mínimo de 5000kg, diâmetro mínimo do tambor de 1500mm, com largura de compactação mínima de 2000mm, motor diesel com potência bruta do motor de no mínimo 95,0 kw, com sistema vibratório de amplitude nominal em alta de no mínimo 1,8mm e em baixa de no mínimo 0,85 mm, com frequência de vibração entre 1800 e 2000 vpn, com relógio digital ou mecânico integrado ao painel para controle de horas | 300h |  R$ 301,20  |  R$ 90.359,14 |

 |
| **4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DOS ITENS**.01/10/2024 |
| INDICAR SE O SERVIÇO É CONTINUO OU NÃO.( ) SERVIÇO CONTÍNUIO ( x ) SERVIÇO NÃO CONTÍNUO |
| **5. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.**Ivan Daros |

 **DFD FINALIZADO EM: 04 DE SETEMBRO DE 2024.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ASSINATURA DO ELABORADOR/SOLICITANTE DA DEMANDA**

**Análise da Atoridade Competente: (Secretários ou Prefeito)**

 **( ) Indefiro a demanda**

 **(X) Defiro a demanda**

**Passo ao setor administrativo desta Secretaria para que providencie a cotação e pesquisas de preços em sites públicos juntamente com o Estudo Tecno Preliminar e, posteriormente, confeccione o Termo de Referência para encaminhar ao setor de Compras e Licitações juntamente com demais documentos.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Carimbo e assinatura**

**Secretário Municipal de Infraestrutura**